<div><span style="font-weight: bold;">Détails</span>:</div><ul><li>Équipé d'une membrane GORE-TEX</li><li>Confort extensible supplémentaire grâce à l'utilisation de tissu polyamide élastique sur les côtés et les manches</li><li>Imperméable, coupe-vent et respirant en permanence</li><li>Construction Z-liner</li><li>Tissu extérieur imprégné de polymère hydrofuge et anti-salissures</li><li>Protections SAS-TEC aux coudes et épaules, certifiées selon EN 1621-1, niveau 2</li><li>Protections coudes réglables en hauteur</li><li>Sac avec amortisseur en mousse pour protection dorsale SAS-TEC disponible séparément, certifié selon EN 1621-2</li><li>Renforts matériels sur les coudes</li><li>Passepoil réfléchissant sur les épaules</li><li>Bandes réfléchissantes sur les manches et dans le dos</li><li>Doublure thermique amovible avec chevauchement avant</li><li>Isolation thermique en DEXFIL® Performance Insulation</li><li>Confort supplémentaire grâce à 3D_MESH ZONE dans la doublure</li><li>Ourlet et largeur de taille réglables avec cordon interne</li><li>Double réglage de la largeur des manches</li><li>2 poches extérieures</li><li>Porte-documents étanche</li><li>Poches intérieures</li><li>Poignets ajustés avec GORE-TEX STORMCUFF® en combinaison avec une fermeture éclair</li><li>Fermeture avant en labyrinthe préformée</li><li>Fermetures éclair de ventilation sur le devant, le dos, les côtés et sur les manches</li><li>Fermeture éclair de connexion longue et courte</li></ul>