<div><span style="font-weight: bold;">Details</span>:</div><ul><li>Zomerklaar door grootschalige inzetten van luchtdoorlatend mesh</li><li>In hoogte verstelbare protectoren op de knieën, gecertificeerd naar EN 1621-1, level 2</li><li>Zakken met Foam-Shock-Absorber voor apart verkrijgbare SAS-TEC heupprotectoren gecertificeerd naar EN 1621-1</li><li>Sure Grip panelen op het achterwerk tegen het schuiven</li><li>Reflexbiezen boven de knieën</li><li>Royale inzetten van Heavystretch in en rond het kruis, achter onder de taille en in de knieholtes</li><li>Beenwijdte instelbaar</li><li>Ruime instap door rits onder aan de pijp</li><li>2 buitenzakken</li><li>Bevestigingsoptie voor afneembare bretels</li><li>Lange en korte verbindingsrits</li><li>Verbindingsrits voor apart verkrijgbare winddichte, waterdichte en ademende binnenbroek</li></ul>